注意啦

基础版、夹子版、铲车版三款车可以共用一套手柄，如果你的车子是基础款那么手柄上电后同时按住A,B两个按键，直到手柄点阵显示0；如果你的车子是夹子款那么手柄上电后按住A按键，直到手柄点阵显示1；如果你的车子是铲车款那么手柄上电后按住B按键，直到手柄点阵显示2。

基础版

手柄往前倾：车子向前走

手柄往后倾：车子向后走

手柄往左倾：车子左转( 注意：左倾应该水平放置遥控器然后左倾)

手柄往右倾：车子右走( 注意：右倾应该水平放置遥控器然后右倾)

B1：左臂向下

B3：左臂向上

B2：右臂向下

B4：右臂向上

复位键为重新开始键

夹子版

手柄往前倾：车子向前走

手柄往后倾：车子向后走

手柄往左倾：车子左转( 注意：左倾应该水平放置遥控器然后左倾)

手柄往右倾：车子右走( 注意：右倾应该水平放置遥控器然后右倾)

B1：打开夹子

B3：关闭夹子

复位键为重新开始键

铲车版

手柄往前倾：车子向前走

手柄往后倾：车子向后走

手柄往左倾：车子左转( 注意：左倾应该水平放置遥控器然后左倾)

手柄往右倾：车子右走( 注意：右倾应该水平放置遥控器然后右倾)

B2：铲子往下

B4：铲子往上

复位键为重新开始键



