手柄往前倾：车子向前走

手柄往后倾：车子向后走

手柄往左倾：车子左转( 注意：左倾应该水平放置遥控器然后左倾)

手柄往右倾：车子右走( 注意：右倾应该水平放置遥控器然后右倾)

B1：车身亮红色

B2：车身亮绿色

B3：车身亮蓝色

B4：车身亮黄色

复位键为重新开始键



